Giriş

Network: Herhangi bir protokolle cihazların haberleşmesi.

Aptal Switchler: Yönetilmez. Networku yavaşlatır.

Kısıtlı Switchler: Yarı Yönetilebilir

Tam Yönetilebilir Switch: Cihazları yönetir (Consol Port x Management Port)

Poe Switch: Power over Ethernet. Elektrikli Internet Kablosu. Elektrik gucu devreye girer, yeterli olmalıdır.

Data (yeşil) ve Elektrik (Sarı), POE adaptörü

Data Switch: Veri iletimi yapar.

Endüstriyel Switchler: -40 ile 40 derece arasinda çalışabilir. Adaptörü vardır (yoksa çalışmaz) : 1/1/1 -> 1. Şase 1. Modül 1. Port

Combo Port: Bakır (CAT) - Fiber

Saşe Switch: 48 porttan fazlası, değiştirilebilir switch

Stake Switch: Yedeklilik söz konusu. Şase gibi çalışır.

Cisco 1G SFP / Cisco 10G SFP / Cisco 25G SFP / Cisco 100G SFP

SFP: bir tür hız dönüştürücü

Fiber Kablo: LC-LC

Single Mod Kablo: Uzak mesafeler için, Multi Mod Kablo: Kısa mesafe için

SFP: …

Switclerin yedeğini almak hayat kurtarır.